-проверить включение на мнемосхеме задвижек на входе и выходе камеры СОД в местном режиме и дождаться 50% по штоку.

-проверить устойчивость связи с диспетчером - значок "Связь с диспетчером", при нажатии - подпись "установлено". По-умолчанию - не установлено.

-при достижении 50% открытия остановить (?) и дождаться команды на следующий шаг в поле «Команда диспетчера», далее контроль открытия/закрытия согласно таблице в Приложении 1 ТЗ

-сравнить время и длину штока с паспортными данными (требуются эти данные для организации сравнения).

-по нажатию кнопки проверка работоспособности фиксируется и генерируется изображение формуляра с подписью (нужен заполненный пример формуляра)